
(footprint GCT_USB4120-03-C_REVA (layer F.Cu) (tedit 6739A0BD)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.524 -3.937 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GCT_USB4120-03-C_REVA (at 8.509 3.81 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.75 0.0) (size 0.52 0.52) (drill 0.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.75 0.0) (size 0.52 0.52) (drill 0.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -2.4 -2.15) (size 2.2 1.1) (drill oval 0.85 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole oval (at -2.4 2.15) (size 2.2 1.1) (drill oval 0.85 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 thru_hole oval (at 2.4 -2.15) (size 2.2 1.1) (drill oval 0.85 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 thru_hole oval (at 2.4 2.15) (size 2.2 1.1) (drill oval 0.85 0.6) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 smd rect (at -2.75 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at -2.75 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd rect (at 2.75 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.25 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.25 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -0.75 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at -1.25 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 0.75 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd rect (at 1.25 0.865) (size 0.3 0.87) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 3.65 -0.26) (end 3.85 -0.26) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.85 1.38777878078e-16) (end 4.11 0.0) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.85 -1.38777878078e-16) (end 3.85 0.26) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.85 0.26) (end 3.65 0.26) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.65 8.32667268469e-17) (end 3.39 0.0) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.65 -8.32667268469e-17) (end 3.65 -0.26) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.47 -1.58) (end 4.47 -1.58) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.47 -1.58) (end 4.47 1.58) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 4.47 1.58) (end -4.47 1.58) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.47 1.58) (end -4.47 -1.58) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.75 -1.58) (end -4.47 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.47 -1.58) (end -4.47 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.47 1.58) (end -3.75 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.75 -1.58) (end 4.47 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.47 -1.58) (end 4.47 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.47 1.58) (end 3.75 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -5.0 -0.9) (end -4.9 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -5.0 -0.9) (end -4.9 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.72 -2.95) (end 4.72 -2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.72 -2.95) (end 4.72 2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.72 2.95) (end -4.72 2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.72 2.95) (end -4.72 -2.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)